**产品规格参数**

**产品型号** FS19-1-3855U FS19-1--6200U

主机参数

处理器 板载Intel Celeron 3855u,1.6GHz,双核 板载Intel Core i5-6200u, 2.3GHz, 双核

处理器 2M Cache,1.6 GHz 3M Cache,up to 2.8 GHz

内存 DDR4-2133/2400MHz 4GB DDR4-2133/2400MHz 4GB

存储 2.5”SATA或M-SATA：120SSD 2.5”SATA或M-SATA：120SSD

显示 Intel® HD Graphics，支持HDMI/VGA双显 Intel® HD Graphics，支持HDMI/VGA双显

声卡 ALC662-VD，HD AUDIO ALC662-VD，HD AUDIO

I/O和电性能

LAN 1 Intel,1211 1000M，LAN1支持网络唤醒 Intel,1211 1000M，LAN1支持网络唤醒

LAN 2 Intel,1211 1000M，LAN2支持网络唤醒 Intel,1211 1000M，LAN2支持网络唤醒

串口-R232 4-板载COM1/COM2支持RS485，带光耦隔离 4-板载COM1/COM2支持RS485，带光耦隔离

USB3.0 2个 2个

USB2.0 4-板载 4-板载

HDMI 1个,支持4096\*2160@24Hz 1个,支持4096\*2160@24Hz

VGA 1个 1个

音频 Mic-in，Line-out Mic-in，Line-out

WIFI 1-可扩展，MINI PCI-E接口IEEE 802.11g标准 1-可扩展，MINI PCI-E接口IEEE 802.11g标准

操作系统 Windows7,64位 Windows7,64位

额定功率 ≤35W ≤40W

电源输入 宽压：DC12～24V 宽压：DC12～24V

电源接口 防呆，4PIN 防呆，4PIN

机构参数

面板材质 全平面IP65防护，铝镁合金 全平面IP65防护，铝镁合金

箱体结构 铝合金，高温防静电阳极氧化 铝合金，高温防静电阳极氧化

颜色 亚黑/亮银 亚黑/亮银

散热 整机无风扇设计 整机无风扇设计

显示屏 5:4,19”TFT-LCD,LED背光 5:4,19”TFT-LCD,LED背光

亮度 ≥250 cd/㎡ ≥250 cd/㎡

分辨率 XGA 1280×1024 XGA 1280×1024

触摸屏 工业级投射式电容触控 工业级投射式电容触控

触摸点数 10点 10点

戴手套触摸 支持（需定制） 支持（需定制）

整机尺寸 （L×H×T）：476.7×408.4×69.8mm （L×H×T）：273.7×220.9×64.3mm

开孔尺寸 （L×H）：100×100mm （L×H）：100×100mm

薄膜按键 POWER开关、HD LED、PW LED POWER开关、HD LED、PW LED

净重 6.9kg 6.9㎏

安装方式 嵌入式/VESA壁挂式 嵌入式/VESA壁挂式

抗震动 5-17Hz,0.1mm,双幅度位移 5-17Hz,0.1mm,双幅度位移

GND 1-机箱接地“地”柱 1-机箱接地“地”柱

环境参数

工作温度 -20°～60° -20°～60°

存储温度 -40°～80° -40°～80°