**产品规格参数**

产品型号 FS238

主机参数

处理器 板载Intel BayTrail J1800, 2.41GHz, 双核

内存 DDR3L 1333 4GB

存储 2.5”SATA 500G HDD

显示 Intel® HD Graphics,支持HDMI/VGA双显

声卡 ALC662-VD，HD AUDIO

I/O电性能

LAN1 RTL8168 1000M，LAN1支持网络唤醒

LAN2 RTL8168 1000M，LAN2支持网络唤醒

串口-R232 8个，其中4-板载，4-扩展

串口-R485 COM1/COM2 RS485，带光耦隔离

USB2.0 4

VGA 1

HDMI 1，支持1920\*1280

音频 Mic-in，Line-out

操作系统 Windows7/Windows10

额定功率 ≤30W

电源输入 DC12V，5A

电源接口 防呆，4PIN

GND 1-机箱接地“地”柱

机构参数

面板材质 铝镁合金，阳极氧化

面板防护 全平面IP65防护，铝镁合金

箱体结构 铝镁合金，高温防静电喷塑

散热 整机无风扇设计

颜色 亚黑

显示屏 23.8”LED背光 TFT-LCD

显示宽高比 16：9

亮度 ≥250 cd/㎡

分辨率 FULL HD, 1920×1080

触摸屏 工业级投射式电容触摸

触摸 支持，10点

整机尺寸 （L×H×T）：597×367×71mm

开孔尺寸 （L×H）：565×358mm

壁挂安装 VESA:M5，100×100mm

抗震动 5-17Hz,0.1mm双幅度位移

净重 约8㎏

环境参数

工作温度 0°～45°

存储温度 -20°～60°