**产品规格参数**

产品型号 FH12-1M

机构参数

尺寸 12”TFT-LED

分辨率 1024\*768

亮度 350cd/㎡

对比度 800:1

真色彩 262K

MTBF 50,000小时

视角 （H/V）140/140

前面板兼容 标准符合NEMA4/IP65防护，坚固耐用，美观轻便

表面处理材质 阳极氧化，散热效果佳

前置接口 USB接口（通过后置USB同PC连接后使用）/6键式OSD菜单调节键，LED显示

后部接口 DB15 PIN VGA 接口，DVI信号接口/USB触摸屏连接端口/前置USB专用连接端口/供电端子排接口

安装 支持嵌入式/壁挂/VESA等多种安装方式

供电 标配12V直流供电/100~240V AC转+12V DC/5A 电源适配器

外观

颜色 工业黑

外形尺寸 （W\*H\*D）345\*266\*55mm

开孔尺寸 （W\*H）320\*238mm

净重 3kg

环境参数

工作温度 0°~60℃

存储温度 -20°~70℃

湿度 10~95%（非凝结）

震动 17~500Hz，1.5g rms

冲击 10g（11毫米周期半正玄波）

触摸屏

类型 工规五线电阻式

接口 USB

分辨率 4096\*4096

点击寿命 ≥3500万次

透光率 80%以上

**产品规格参数**

产品型号 FH15-1M

机构参数

尺寸 15”TFT-LED

分辨率 1024\*768

亮度 350cd/㎡

对比度 800:1

真色彩 262K

MTBF 50,000小时

视角 （H/V）140/140

前面板兼容 标准符合NEMA4/IP65防护，防水防尘

表面处理材质 阳极氧化，散热效果佳

前置接口 USB接口（通过后置USB同PC连接后使用）/6键式OSD菜单调节键，LED显示

后部接口 DB15 PIN VGA 接口，DVI信号接口/USB触摸屏连接端口/前置USB专用连接端口/供电端子排接口

安装 支持嵌入式/壁挂/VESA等多种安装方式

供电 标配12V直流供电/100~240V AC转+12V DC/5A 电源适配器

外观

颜色 工业黑

外形尺寸 （W\*H\*D）415\*313\*55mm

开孔尺寸 （W\*H）388\*288mm

净重 3kg

环境参数

工作温度 0°~60℃

存储温度 -20°~75℃

湿度 10~95%（非凝结）

震动 17~500Hz，1.5g rms

冲击 10g（11毫米周期半正玄波）

触摸屏

类型 工规五线电阻式

接口 USB

分辨率 4096\*4096

点击寿命 ≥3500万次

透光率 80%以上

**产品规格参数**

产品型号 FH17-1M

机构参数

尺寸 17”TFT-LED

分辨率 1280\*1024

亮度 350cd/㎡

对比度 800:1

真色彩 262K

MTBF 50,000小时

视角 （H/V）140/140

前面板兼容 标准符合NEMA4/IP65防护，防水防尘

表面处理材质 阳极氧化，散热效果佳

前置接口 USB接口（通过后置USB同PC连接后使用）/6键式OSD菜单调节键，LED显示

后部接口 DB15 PIN VGA 接口，DVI信号接口/USB触摸屏连接端口/前置USB专用连接端口/供电端子排接口

安装 支持嵌入式/壁挂/VESA等多种安装方式

供电 标配12V直流供电/100~240V AC转+12V DC/5A 电源适配器

外观

颜色 工业黑

外形尺寸 （W\*H\*D）423\*325\*75mm

开孔尺寸 （W\*H）414\*316mm

净重 3.5kg

环境参数

工作温度 0°~60℃

存储温度 -20°~70℃

湿度 10~95%（非凝结）

震动 17~500Hz，1.5g rms

冲击 10g（11毫米周期半正玄波）

触摸屏

类型 工规五线电阻式

接口 USB

分辨率 4096\*4096

点击寿命 ≥3500万次

透光率 80%以上