产品规格参数

产品型号 BX19

主机参数

处理器 **Intel赛**扬 J1900,四核 最大睿频2.42GHz, 2MB缓存，10W

内存 板载DDR3L 1600Mhz 4GB；

显卡 集成 Intel HD Graphics核心显卡

存储1 提供1个MSATA插槽（标准品支持全长卡）

存储2 提供1个7P+15P 2.5寸硬盘直装母座

功能扩展 提供1个MINI PCI-E插槽（标准品支持半长卡）SIM卡座

I/O和电性

网卡 2个INTEL 1211-AT 10/100/1000自适应千兆网卡

前面板I/O端口 2个 COM,3个USB2.0,1个USB3.0,1个电源开关

后面板I/O端口 1个DC9-24V电源输入接口，2个RJ45网口，1个VGA,1个HDMI，1个AUDIO

供电电源 DC9-24V输入

操作系统 Windows7,Windows8 Windows10 Linux等

机构参数

箱体结构 优质全铝合金

机箱颜色 铁灰色

产品尺寸 （L×H×T）：160×124×36mm

整机重量 0.6kg

环境参数

工作温度 -20°～65°C

存储湿度 -5%～98%，相对湿度，无冷凝